Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2013 г. N 27574

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 февраля 2013 г. N 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ТАХОГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,

КАТЕГОРИЙ И ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩАЕМЫХ

ТАХОГРАФАМИ, ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

РАБОТЫ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 17.12.2013 [N 470](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 28.01.2016 [N 16](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 20.02.2017 [N 55](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 26.07.2017 [N 277](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CB299FA586D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 30.01.2018 [N 35](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 15.10.2019 [N 339](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I)) |

Во исполнение [постановления](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C0239DA48DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. N 1213 "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правил их использования, обслуживания и контроля их работы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6714) приказываю:

1. Утвердить:

Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства ([приложение N 1](#P40) к настоящему приказу);

Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами ([приложение N 2](#P1748) к настоящему приказу);

Правила использования тахографов, установленных на транспортные средства ([приложение N 3](#P1798) к настоящему приказу);

Правила обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства ([приложение N 4](#P1888) к настоящему приказу);

Правила контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства ([приложение N 5](#P1976) к настоящему приказу).

2. Утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB806E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2013 г.

Министр

М.СОКОЛОВ

Приложение N 1

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Тахографы, установленные на транспортные средства до вступления в силу [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55, [подлежат](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB901E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) приведению в соответствие с требованиями настоящего приказа с момента замены в этих тахографах программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства (далее - блок СКЗИ тахографа). До момента замены блока СКЗИ тахографа требования настоящего приказа на данные тахографы не распространяются. [Использование](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) тахографов, установленных на транспортные средства до вступления в силу настоящего приказа, допускается до момента проведения очередной замены в этих тахографах блока СКЗИ тахографа. |

ТРЕБОВАНИЯ

К ТАХОГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 17.12.2013 [N 470](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 20.02.2017 [N 55](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB804E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 30.01.2018 [N 35](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 15.10.2019 [N 339](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD00E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I)) |

I. Общие положения

1. Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (далее - Требования), разработаны с целью обеспечения тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о времени управления транспортными средствами и отдыха водителей транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств, управление которыми входит в их трудовые обязанности.

(п. 1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2. Тахограф подлежит поверке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и состоит из бортового устройства, а также следующих внешних компонентов:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB805E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

1) карты тахографа (далее - карты);

2) датчик движения;

3) антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (далее - ГНСС);

4) антенна для приема и передачи сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля);

5) комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве.

3. Бортовое устройство имеет защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

1) устройство обработки данных;

2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок СКЗИ тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

аутентификацию;

регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ тахографа);

хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде;

синхронизацию внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 2 секунд (диапазон измерений от 0 до 3600 секунд);

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB803E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

5) связной модуль (необходимость включения связного модуля в состав бортового устройства определяется организацией - изготовителем тахографов);

6) датчики ускорения (необходимость установки определяется организацией - изготовителем тахографа);

7) два устройства ввода карт (считывающие устройства);

8) средство отображения информации (дисплей);

9) печатающее устройство;

10) кнопку аварийной ситуации (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля);

11) средства визуального и звукового предупреждения;

12) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

13) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

14) разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема сигналов ГНСС;

15) разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема и передачи сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля);

16) слот для SIM-карты (необходимость слота для SIM-карты в составе бортового устройства определяется организацией - изготовителем тахографов);

17) средства ввода информации в тахограф (клавиатура).

4. Типы карт тахографа:

1) карта водителя - обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности водителя;

2) карта контролера - обеспечивает идентификацию и аутентификацию контрольного органа и соответствующего сотрудника контрольного органа (владельца карты) с использованием шифровальных (криптографических) средств;

3) карта мастерской - обеспечивает идентификацию и аутентификацию держателя карты с использованием шифровальных (криптографических) средств;

4) карта предприятия - обеспечивает идентификацию и аутентификацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, а также физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонн, и автобусов (далее - владельцы транспортных средств) с использованием шифровальных (криптографических) средств, установку блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителей.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD0FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

5. Тахограф обеспечивает целостность и достоверность информации, регистрируемой в памяти тахографа в некорректируемом виде, на основе применения квалифицированной электронной подписи, а также возможность гарантированного выявления ее корректировки или фальсификации по результатам проверки информации, зарегистрированной в памяти тахографа.

6. Тахограф обеспечивает внесение в блок СКЗИ тахографа с использованием карты мастерской установочных данных, включая идентификационные данные транспортного средства и квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) блока СКЗИ тахографа (далее - активизация тахографа).

7. Тахограф, прошедший процедуру активизации, функционирует в следующих режимах:

1) рабочий режим - режим регистрации информации тахографом, активируется картой водителя;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2) режим контроля - режим проверки деятельности водителя, активируется картой контролера;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

3) режим корректировки установочных данных - режим внесения изменений в идентификационные данные тахографа, активируется картой мастерской;

4) режим предприятия - режим проверки деятельности водителя, а также проверки параметров (характеристик) транспортного средства, его пробега и скоростного режима, активируется картой предприятия.

II. Функции тахографа и требования к его конструкции

8. Тахограф при работе с картами обеспечивает:

1) регистрацию фактов ввода и извлечения карт;

2) определение типа карты и контроль срока ее действия;

3) разграничение доступа к управлению функциями и данным тахографа в зависимости от типа вставленной в него карты;

4) взаимную аутентификацию карты и блока СКЗИ тахографа с использованием шифровальных (криптографических) средств;

5) запись в память карты информации в некорректируемом виде;

6) механическую блокировку карты после ее ввода в слот тахографа;

7) извлечение карты водителя только при остановке транспортного средства и после записи данных о деятельности водителя из тахографа в память карты.

9. Тахограф в рабочем режиме:

1) при наличии данных, получаемых от ГНСС, определяет скорость движения транспортного средства с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 2 километров в час при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <1> 3 (диапазон измерений от 20 до 180 километров в час);



(пп. 1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB801E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

--------------------------------

<1> [ГОСТ Р 52928-2010](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54FDECF74286A04C52E9AA9D284C73B38E59FD0AA22728EBB13894E2D0EA704ED70qBV0I) "Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения".

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

2) осуществляет регистрацию в некорректируемом виде значения скорости движущегося транспортного средства не реже одного раза в секунду;

(пп. 2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB07E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

3) при отсутствии данных, получаемых от ГНСС, определяет значение скорости транспортного средства с инструментальной погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 2 километров в час на основе импульсов, получаемых от датчика движения (диапазон измерений от 20 до 180 километров в час);

(пп. 3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

4) при скорости движения транспортного средства более 1,8 километра в час или при получении от датчика движения не менее одного импульса в секунду в течение не менее пяти секунд осуществляет регистрацию факта движения транспортного средства;

5) при наличии данных, получаемых от ГНСС, осуществляет на их основе автоматическое уточнение коэффициентов соответствия между скоростью транспортного средства, пройденным им путем и количеством (частотой) импульсов, подаваемых датчиком движения;

6) осуществляет регистрацию фактов автоматических уточнений коэффициентов соответствия между скоростью транспортного средства, пройденным им путем и количеством (частотой) импульсов, подаваемых датчиком движения, в случае если указанный коэффициент соответствия изменен более чем на 10%;

7) при наличии данных, получаемых от ГНСС, определяет координаты местоположения транспортного средства по координатным осям с инструментальной погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 3 метров при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP 3 (диапазон измерений широты 90°, долготы 180°) и определяет координаты местоположения транспортного средства по координатным осям с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 15 метров при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP 3 (диапазон измерений широты 90°, долготы 180°);



(пп. 7 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

8) осуществляет не реже одного раза в секунду регистрацию в некорректируемом виде значения координат местоположения движущегося транспортного средства;

9) при движении транспортного средства определяет расстояние, пройденное транспортным средством (пробег), с инструментальной погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 1% для участка пройденного пути протяженностью не менее 1000 метров (диапазон измерений от 1 до 9 999 999,9 километра) и осуществляет не реже одного раза в секунду его регистрацию;



(пп. 9 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

10) при движении транспортного средства осуществляет не реже одного раза в секунду регистрацию данных, соответствующих полному расстоянию, пройденному транспортным средством (пробегу);

11) осуществляет синхронизацию внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 2 секунд (диапазон измерений от 0 до 3600 секунд);

(пп. 11 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

12) осуществляет измерение интервала времени с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 4 секунд (диапазон измерений от 60 до 86400 секунд).

(пп. 12 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB0FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

10. Тахограф обеспечивает:

1) при наличии данных, получаемых от ГНСС, прием информации о точном значении времени, календарной дате и координатах местонахождения транспортного средства;

2) вывод на дисплей и (или) на печать, и (или) загрузка данных с бортового устройства, и (или) загрузка с карты значений национальной шкалы координированного времени UTC (SU) и расстояния, пройденного транспортным средством (пробег) с дискретностью в минутах и километрах соответственно;

(пп. 2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBA06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

3) возможность изменения выводимого на дисплей значения времени для установки местного времени с учетом часовых поясов;

4) при наличии данных, получаемых от ГНСС, автоматическое уточнение показаний времени тахографа в случае отклонения его показаний более 2 секунд в сутки;

(пп. 4 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBA04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

5) работу часов реального времени при отсутствии электропитания от внешнего источника в течение не менее 12 месяцев;

6) регистрацию национальной шкалы координированного времени UTC (SU), скорости и координат местонахождения транспортного средства при наличии данных, получаемых от ГНСС, в некорректируемом виде не реже одного раза в секунду, за исключением периодов времени, в течение которых:

не подается питание на бортовое устройство;

транспортное средство не движется и не происходят какие-либо события, регистрируемые тахографом в соответствии с настоящими Требованиями.

(пп. 6 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBA02E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

11. Тахограф в рабочем режиме обеспечивает:

1) регистрацию следующих видов деятельности водителей: "управление", "работа", "готовность" или "перерыв/отдых";

2) расчет и регистрацию времени труда водителя транспортного средства, управление которым входит в его трудовые обязанности, и (или) времени управления транспортным средством водителем (далее - время управления транспортным средством), а также времени отдыха водителя транспортного средства, управление которым входит в его трудовые обязанности, и (или) времени отдыха водителя от управления транспортным средством (далее - время отдыха), в том числе совокупного времени управления транспортным средством и времени отдыха;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC07E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

3) выбор первым или вторым водителем вручную функций: "работа", "готовность" или "перерыв/отдых";

4) автоматическую регистрацию функции "управление" для водителя, управляющего движущимся транспортным средством, и "готовность" для второго водителя;

5) автоматическую регистрацию функции "работа" при остановке транспортного средства в случае его управления одним водителем;

6) регистрацию изменения вида деятельности водителя транспортного средства через 120 секунд после автоматического переключения на функцию "работа" в связи с остановкой транспортного средства;

7) регистрацию в некорректируемом виде данных об изменении вида деятельности водителя.

12. Тахограф при вводе двух действительных карт водителя регистрирует статус управления "экипаж" и во всех других случаях регистрирует статус управления "один".

13. Тахограф при вводе данных обеспечивает:

1) автоматическое определение и регистрацию координат мест, в которых начинаются и заканчиваются периоды времени управления транспортным средством;

(пп. 1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2) после ввода карты водителя автоматическое предложение водителю осуществить ручной ввод информации, в том числе:

вывести на дисплей информацию о дате и времени последнего извлечения этой карты и вывести запрос, означает ли данный ввод карты продолжение текущего периода времени управления транспортным средством;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

вывести на дисплей запрос о вводе данных, о виде деятельности ("работа", "готовность" или "перерыв/отдых") с указанием даты и времени начала и завершения;

3) ожидание ввода информации в течение одной минуты с выводом индикации на дисплей о том, что включен режим ожидания ввода, и подачи звукового сигнала по истечении 30 секунд;

4) регистрацию факта, что водителем не выполнен ручной ввод данных, если в течение одной минуты он не начал ввод запрашиваемой тахографом информации;

5) ручной ввод данных о видах деятельности: "работа", "готовность" или "перерыв/отдых" в соответствии со следующими алгоритмами:

если держатель карты водителя вводит утвердительный ответ на предложение указать "название места, в котором начинается период времени управления транспортным средством", то на дисплей выводится надпись с предложением ввести вручную данные о деятельности в хронологическом порядке за период времени, в течение которого карта не была вставлена в тахограф;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

если время завершения деятельности, введенное вручную, соответствует времени ввода карты, то процесс ручного ввода данных завершается;

если держатель карты водителя вводит отрицательный ответ на предложение указать "название места, в котором начинается период времени управления транспортным средством", то на дисплей выводится запрос о вводе в ручном режиме данных о деятельности в хронологическом порядке за период времени после извлечения карты до момента завершения управления транспортным средством;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

если держатель карты водителя не указывает, когда завершился предыдущий период времени управления транспортным средством, и вводит вручную данные о деятельности, время завершения которой соответствует времени ввода карты, тахограф регистрирует информацию о том, что период времени управления транспортным средством завершился в начале первого периода "отдыха" (или периода, за который "нет данных") в момент извлечения карты;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

если время начала периода времени управления транспортным средством соответствует времени ввода карты, то на дисплей выводится запрос о вводе времени начала текущего периода времени управления транспортным средством;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

если время начала текущего периода времени управления транспортным средством отличается от времени ввода карты, то на дисплей выводится запрос о вводе данных о деятельности в хронологическом порядке за период времени с начала текущего периода времени управления транспортным средством до момента ввода карты.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

14. Тахограф обеспечивает:

1) ручной ввод и регистрацию в некорректируемом виде информации о следующих ситуациях:

"неприменимо" - при движении транспортного средства без вставленной карты водителя или при движении со вставленной в тахограф картой контролера или картой предприятия;

"переезд на пароме/поезде";

2) невозможность ввода информации о ситуации "переезд на пароме/поезде", если введена ситуация "неприменимо";

3) автоматическое прекращение регистрации информации о ситуации "неприменимо" при вводе карты водителя.

15. Тахограф исключает возможность доступа к данным тахографа и данным карт водителей неаутентифицированными субъектами доступа при установке блокировки в режиме работы "предприятие" и обеспечивает:

1) установку блокировки в положение "вкл" ("включено") или "выкл" ("выключено") при вводе карты и идентификации владельца транспортного средства;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2) регистрацию даты и времени установки блокировки и даты и времени ее снятия;

3) вывод информации на дисплей при осуществлении блокировки владельцем транспортного средства, что предыдущая установленная им блокировка не снята и находится в положении "включено".

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF02E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

16. Тахограф обеспечивает вывод на дисплей:

1) предупреждающей информации:

о превышении установленной для транспортного средства скорости движения;

о нарушениях порядка передачи данных о скорости движения или несоответствии значений данных, полученных от датчика движения, и регистрируемой скорости транспортного средства, определенной на основании данных, получаемых от ГНСС;

о вводе недействительной карты;

об управлении без карты;

о неисправности карты, возникшей в процессе работы;

о нестыковке во времени;

о виде неисправности;

об окончании срока службы блока СКЗИ тахографа;

о сбоях, неисправностях (отказах) тахографа;

о случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за исключением случаев отключения питания в режиме "корректировка установочных данных":

2) данных из памяти тахографа:

о деятельности водителей,

о превышении скорости,

о расстоянии, пройденном транспортным средством,

о событиях и неисправностях;

3) иной информации:

о загрузке данных на внешние устройства из защищенного архива и из карты;

данные из блока СКЗИ тахографа: заводской номер блока СКЗИ тахографа, время, координаты местонахождения транспортного средства;

о несовместимости карт в случае комбинации из любых действительных карт, отмеченных знаком "X" в [таблице 1](#P655) (приложение N 1 к настоящим Требованиям).

17. Тахограф при регистрации событий и неисправностей:

1) обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде информации о вводе недействительной карты или карты, срок действия которой истек;

2) регистрирует информацию о событии "нестыковка во времени" в том случае, когда считанная с карты водителя текущая дата и время ее ввода в тахограф предшествуют дате и времени последнего ее извлечения;

3) регистрирует информацию об управлении без соответствующей карты в случае любой комбинации карт, отмеченной знаком "X" в [таблице 2](#P700) (приложение N 1 к настоящим Требованиям);

4) регистрирует информацию о вводе карты во время управления в том случае, когда карта вставляется в любое считывающее устройство при виде деятельности водителя "управление";

5) при вводе карты водителя (мастерской), которая ранее была принудительно извлечена до завершения записи на нее данных, регистрирует данное событие и записывает на карту информацию о неправильном завершении последнего сеанса ее использования;

6) регистрирует данные о каждом случае превышения установленной для транспортного средства скорости движения;

7) регистрирует данные о случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за исключением случаев отключения питания в режиме "корректировка установочных данных";

8) регистрирует информацию о нарушениях потока данных о скорости движения или несоответствии значений данных, полученных от датчика движения, и регистрируемой скорости транспортного средства, определенной по данным, полученным от ГНСС;

9) регистрирует транспортирование транспортного средства в качестве груза;

10) регистрирует информацию о попытках и случаях нарушения системы защиты:

данные о сбоях и неисправностях карт, возникших в процессе их работы;

сбой в работе (отказ) бортового устройства;

неисправность дисплея;

сбой системы загрузки данных;

сбой в работе датчика движения;

сбой в работе блока СКЗИ тахографа;

сбой в работе устройства обработки данных тахографа;

сбой в работе программного обеспечения устройства обработки данных тахографа;

сбой в работе связного модуля (при его наличии в составе тахографа);

сбой в работе датчиков экстренного торможения и критического наклона транспортного средства;

сбой в работе устройств ввода карт;

сбой в работе печатающего устройства;

11) регистрирует аварийные события:

отключение питания тахографа;

нажатие кнопки "авария" (при наличии в составе бортового устройства такой функции и связного модуля);

экстренное торможение (удар) и недопустимый наклон (переворот) транспортного средства (при наличии в составе бортового устройства датчика ускорения);

12) обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение 60 дней данных о пяти последних зарегистрированных аварийных событиях, включая данные о координатах движения транспортного средства в течение 24 часов, предшествовавших аварийному событию, по каждому событию.

18. Тахограф при проверке работоспособности обеспечивает:

1) обнаружение неисправности при подаче питания с помощью встроенной системы самопроверки параметров в соответствии с [таблицей 3](#P743) (приложение N 1 к настоящим Требованиям);

2) регистрацию результатов проверки и вывод данных о результатах проверки на дисплей.

19. Тахограф при вводе карты контролера или предприятия обеспечивает выгрузку на внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового устройства, защищенного архива блока СКЗИ тахографа и карты водителя.

При выгрузке на внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового устройства, в состав этих данных блоком СКЗИ тахографа автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения транспортного средства и заводской номер блока СКЗИ тахографа, подписанные квалифицированной электронной подписью.

Данные о формировании квалифицированной электронной подписи и значение хэш-функции регистрируются в памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа.

Доступ к памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа осуществляется только после проведения взаимной аутентификации карты (контролера, мастерской, предприятия) и блока СКЗИ тахографа.

Данные о проведенной аутентификации карты регистрируются в памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа.

Квалифицированный сертификат карты (контролера, мастерской, предприятия) определяет полномочия по доступу к защищенному архиву блока СКЗИ тахографа.

В данные, выгружаемые на внешние носители из памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа, автоматически включается дата, время, счетчик событий и квалифицированная электронная подпись.

20. Тахограф обеспечивает хранение в течение не менее 365 суток, в том числе и при отсутствии внешнего электропитания данных о:

2 190 циклах ввода и извлечения карт водителя;

93 440 случаях изменения деятельности водителей <1>.

--------------------------------

<1> Европейское [соглашение](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A549C4D574286A03C62B9DA68F8ECF6234E798DFF527679FE31E8C55330DBA18EF72B2q7VAI), касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.), добавление 1B к ЕСТР. - Бюллетень международных договоров. 2009. N 3. С. 3 - 76 (СССР присоединился к Соглашению 31.07.1978 с оговоркой и заявлением. Соглашение вступило в силу для СССР 27.01.1979).

21. Блок СКЗИ тахографа обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде и хранение в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих идентификационных данных и фактов их изменения:

наименование организации - изготовителя тахографа;

адрес организации - изготовителя тахографа;

номер платы бортового устройства;

серийный номер тахографа;

номер версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа;

дата установки версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа;

дата (месяц, год) изготовления тахографа;

дата (месяц, год) ввода тахографа в эксплуатацию;

наименование организации - изготовителя блока СКЗИ тахографа;

заводской номер блока СКЗИ тахографа;

дата (месяц, год) изготовления блока СКЗИ тахографа;

дата (месяц, год) активизации блока СКЗИ тахографа;

дата (месяц, год) вывода блока СКЗИ тахографа из эксплуатации.

22. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о вводе и извлечении карты водителя и карты мастерской:

фамилия и имя держателя карты;

номер карты, наименование организации, выдавшей карту, дата окончания срока действия карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);

дата и время ввода карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);

показание счетчика пробега транспортного средства в момент ввода карты;

дата и время извлечения карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);

показания счетчика пробега транспортного средства в момент извлечения карты;

регистрационный номер предыдущего транспортного средства (VRN), для управления которым водитель использовал карту;

информация о вводе держателем карты данных о своей деятельности вручную.

23. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о деятельности водителя:

изменения деятельности водителя и второго водителя;

ввод или извлечение карты водителя;

статус управления: "экипаж", "один";

состояние считывающего устройства: "водитель", "второй водитель";

положение карты в соответствующем считывающем устройстве: "вставлена", "не вставлена";

вид деятельности: "управление", "готовность", "работа", "перерыв/отдых";

дата и время изменения деятельности водителя (второго водителя).

24. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о маршруте и координатах местоположения транспортного средства:

дата, время и координаты маршрута транспортного средства (информация регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);

дата, время и координаты местоположения транспортного средства, в которых начинаются и заканчиваются ежедневные периоды времени управления транспортным средством;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

дата, время, расстояние, пройденное транспортным средством, названия региона и населенного пункта, название места, в котором начинался и заканчивался ежедневный период времени управления транспортным средством (при вводе их водителем), номер карты водителя (второго водителя), осуществившего ввод в ручном режиме указанных данных.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

25. Тахограф ежесуточно (в 00 часов 00 минут) регистрирует данные о расстоянии, пройденном транспортным средством за прошедшие сутки, и хранит их в течение не менее 365 суток.

26. Тахограф обеспечивает хранение информации о скорости транспортного средства, регистрируемой один раз в секунду за последние 24 часа, в течение которых транспортное средство находилось в процессе движения.

27. Тахограф обеспечивает хранение (в том числе в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа) информации о событиях в соответствии с [таблицей 4](#P779) (приложение N 1 к настоящим Требованиям).

28. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение данных об обнаруженных сбоях и неисправностях в соответствии с [таблицей 5](#P818) (приложение N 1 к настоящим Требованиям).

29. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последних пяти корректировках установочных данных:

цель корректировки установочных данных (первая установка, активизация, установка после ремонта (обслуживания), периодическая инспекция);

наименование и адрес сервисного центра (далее - мастерской), выполнившего корректировку установочных данных;

номер карты мастерской и срок ее действия;

идентификационные данные транспортного средства (прежние и новые);

осуществление регулировки устройства ограничения скорости;

осуществление регулировки счетчика пробега (прежние и новые показания);

осуществление корректировки даты и времени (прежние и новые значения).

30. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о корректировке даты и времени (данные об автоматической корректировке времени в памяти тахографа не регистрируются):

последняя корректировка даты и времени, включая их прежние и новые значения;

пять корректировок даты и времени после последнего технического обслуживания, не относящегося к плановому техническому обслуживанию, включая их прежние и новые значения.

31. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последних 20 проведенных контрольных операциях:

дата и время контроля;

номер карты контролера;

осуществленный вывод данных (на дисплей, на печать, загрузка с бортового устройства, загрузка с карты водителя).

32. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последних 20 блокировках, установленных владельцем транспортного средства:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

дата и время блокировки;

дата и время разблокировки;

номер карты предприятия;

владелец транспортного средства;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBF0EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

адрес владельца транспортного средства.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

33. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последней загрузке информации на внешний носитель в режиме "предприятие" или "корректировка установочных данных":

дата и время загрузки;

номер карты предприятия или мастерской;

наименование/фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца транспортного средства или наименование мастерской.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

34. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о ситуациях "неприменимо" и "переезд на пароме/поезде":

дата и время ввода информации о ситуации;

тип ситуации и время ее действия.

35. Тахограф обеспечивает загрузку следующей хранящейся на карте водителя информации:

1) идентификационные данные карты, идентификационные данные водителя, данные о ранее использованном им транспортном средстве;

2) дата и время последнего извлечения карты и вида деятельности, выбранного водителем в момент извлечения;

3) данные о проверке правильности завершения последнего сеанса использования карты;

4) данные о времени непрерывного управления транспортным средством, совокупного времени перерывов и совокупного времени управления за предыдущую и текущую неделю;

5) данные о выводе на печать информации, записанной на карте водителя;

6) данные о загрузке информации с карты водителя на внешний носитель.

36. Тахограф выводит на дисплей и регистрирует информацию о том, что карта неисправна или недействительна, если после трех попыток выполнить команду "загрузить данные" информация не загрузилась.

37. Тахограф обеспечивает:

1) выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) данных о сеансе использования карты, включающих дату и время начала ввода карты, показания счетчика пробега транспортного средства;

2) выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) зарегистрированных данных, относящихся к периоду времени, в течение которого соответствующая карта была вставлена в тахограф;

3) удаление из памяти карты при заполнении объема ее памяти записей самых ранних данных для записи на это место последних зарегистрированных данных.

38. При выводе данных на дисплей тахограф обеспечивает:

1) поддержку дисплеем набора латинских знаков и кириллицы;

2) вывод на дисплей сообщения, включающего не менее 20 знаков, минимальный размер знаков 5 мм по высоте и 3,5 мм по ширине;

3) отображение после цифр символов "км" в месте показания пройденного транспортным средством пути и "км/ч" в месте показаний скорости;

4) вывод на дисплей пиктограмм;

5) отображение на дисплее следующих данных по умолчанию:

дата и местное время;

данные о пробеге транспортного средства;

скорость транспортного средства;

режим работы;

вид деятельности водителя:

в режиме "управление" - время непрерывного управления и продолжительность времени совокупных перерывов;

в ином режиме - продолжительность вида деятельности водителя с момента выбора этой функции и совокупная продолжительность времени перерывов на данный момент;

при статусе "экипаж" - вид деятельности второго водителя и продолжительность его деятельности (с момента выбора этой функции);

сообщения об изменениях режимов работы;

фамилия держателя карты в момент ее ввода;

информация о ситуации "неприменимо";

6) отображение на дисплее следующей предупреждающей индикации:

"ввод недействительной карты";

"превышение скорости";

"прекращение электропитания";

другие события, предупреждение о наступлении которых предусмотрено настоящими Требованиями;

7) отображение на дисплее следующей индикации выполнения команд, подаваемых с использованием меню:

"данные об автомобиле";

"данные первого водителя";

"данные второго водителя";

"данные о скорости";

"данные о событиях и неисправностях";

"загрузка данных";

8) отображение на дисплее следующих иных данных, выводимых по соответствующей команде:

дата, национальная шкала координированного времени UTC (SU) и местное время, заданное водителем в ручном режиме;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBA0EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

время управления транспортным средством и отдыха от управления транспортным средством водителя;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

время управления транспортным средством и отдыха от управления транспортным средством второго водителя;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

суммарное время управления транспортным средством водителя за предыдущую и текущую неделю;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

суммарное время управления транспортным средством второго водителя за предыдущую и текущую неделю;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

суммарное время управления транспортным средством водителя за текущий период;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

суммарное время управления транспортным средством второго водителя за текущий период.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE0FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

39. Тахограф при распечатке данных обеспечивает:

1) до выдачи распечатки - запись данных в память карты водителя;

2) выдачу "ежедневной распечатки данных о деятельности водителя, записанных на карте" при вставленной карте водителя;

3) выдачу "распечатки данных о событиях и неисправностях" при вставленной карте мастерской или карте водителя;

4) осуществление по соответствующей команде выбора необходимой распечатки при одновременно вставленных картах водителя и мастерской;

5) возобновление печатания после загрузки бумаги с начала распечатки;

6) вывод на печать информации, содержащейся в его памяти и в памяти карт, в виде следующих шести распечаток:

"ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в карте водителя";

"ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в тахографе";

"распечатка данных о событиях и ошибках, хранящихся на карте водителя";

"распечатка данных о событиях и неисправностях, записанных в тахографе";

"распечатка технических данных транспортного средства";

"распечатка данных о превышении скорости".

40. Вывод распечатки завершается печатанием на ней зарегистрированных в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих данных:

1) текущее время, дата;

2) координаты местонахождения транспортного средства;

3) заводской номер блока СКЗИ тахографа.

41. Печатающее устройство тахографа:

1) обеспечивает печать в строке 24 знаков, минимальный размер которых составляет 2,1 мм по высоте и 1,5 мм по ширине;

2) поддерживает наборы латинских знаков и кириллицы.

42. Тахограф обеспечивает:

1) вывод на дисплей визуальных предупреждений в течение не менее 30 секунд, сопровождаемых звуковым сигналом в случае обнаружения любого события или неисправности;

2) прекращение звукового сигнала при нажатии на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению;

3) предупреждение водителя за 15 минут до момента и в момент превышения максимального разрешенного времени непрерывного управления транспортным средством;

4) выводит на дисплей причину предупреждения и сохраняет ее видимой до тех пор, пока пользователь не нажмет на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению.

43. Тахограф в режиме "корректировки установочных данных" обеспечивает возможность:

1) корректировки даты и времени;

2) корректировки показания счетчика расстояния, пройденного транспортным средством;

3) регулировки установленного ограничения скорости.

44. Тахограф переключается в режим в зависимости от типа вставленных карт в соответствии с [таблицей 6](#P832) (приложение N 1 к настоящим Требованиям).

III. Требования к картам

45. Внешний вид карт приведен в [приложении N 2](#P885) к настоящим Требованиям.

46. Конструкция и физические характеристики карт:

1) типоразмер - ID-1 (CR-80) <1>;

--------------------------------

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  С 01.01.2017 [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A05C42F9CA787D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Росстандарта от 30.07.2015 N 1026-ст утвержден для добровольного применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015 "Карты идентификационные. Физические характеристики" взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006. |

<1> ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 "Карты идентификационные. Физические характеристики".

2) материал изготовления - поликарбонат;

3) тип карты - контактная.

47. Карты являются защищенной от подделок полиграфической продукцией и содержат не менее двух защитных элементов, изготовленных с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающих их подделку.

48. Текст карт печатается на фоне следующего цвета:

1) карта водителя: белый;

2) карта контролера: голубой;

3) карта мастерской: красный;

4) карта предприятия: желтый.

49. Карта соответствует [требованиям](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C72B9CA28DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2008 г. N 512 "Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3384.

50. Состав команд операционной системы карты, способы организации хранения данных и система разграничения доступа к данным карты соответствуют [требованиям](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C02C9FA782D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) по защите информации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 5, ст. 6357.

51. Структура данных в карте организована в виде иерархической файловой системы.

52. Интерфейс карты поддерживает режимы T=0 и T=1.

53. Карта функционирует при напряжении питания:

Vcc = 3 В (+/- 0,3 В); Vcc = 5 В (+/- 0,5 В).

54. Карта имеет состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации.

55. Разработка и производство карты осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C32B95A381D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382).

56. Карта обеспечивает хранение:

1) идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер);

2) серийного номера карты;

3) идентификатора организации - изготовителя карты.

57. Карта водителя, кроме данных, указанных в [пункте 56](#P443) настоящих Требований, обеспечивает хранение следующих идентификационных данных:

1) номер карты;

2) наименование организации, выдавшей карту, дата выдачи;

3) дата начала действия карты, дата окончания срока действия карты;

4) фамилия и имя держателя карты;

5) дата рождения держателя карты;

6) номер водительского удостоверения;

7) наименование органа, выдавшего водительское удостоверение.

58. Карта водителя обеспечивает хранение не менее 84 записей следующих данных за каждый календарный день, в течение которого используется эта карта, включая каждый период использования транспортного средства в течение указанного дня (период использования включает все последовательные циклы ввода/извлечения карты на транспортном средстве):

1) дата и время первого использования транспортного средства (то есть первый ввод карты за этот период использования транспортного средства или 00 часов 00 минут, если в этот момент данный период использования продолжается) и показание счетчика пробега транспортного средства;

2) дата и время последнего использования транспортного средства (то есть последнее извлечение карты в течение этого периода использования транспортного средства или 23 часа 59 минут, если в этот момент использование продолжается) и показания счетчика пробега транспортного средства;

3) государственный регистрационный номер транспортного средства (VRN).

59. Карта водителя обеспечивает хранение за последние 28 дней следующих данных о каждом календарном дне, в течение которого используется данная карта или в течение которого водитель внес вручную данные о своей деятельности:

1) дата;

2) счетчик ежедневного присутствия (показания которого увеличиваются на одну единицу за каждый календарный день);

3) общее расстояние, пройденное водителем на транспортном средстве в течение этого дня;

4) статус водителя на 00 часов 00 минут;

5) время изменения:

статуса управления (экипаж, один);

состояния считывающего устройства (водитель, второй водитель);

положения карты (вставлена, не вставлена);

вида деятельности (управление, готовность, работа, перерыв/отдых).

60. Карта водителя обеспечивает хранение не менее 42 записей данных о местах, в которых начинаются и/или заканчиваются периоды времени управления транспортным средством:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB107E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

1) дата и время ввода;

2) показания счетчика пробега транспортного средства.

61. Карта водителя обеспечивает хранение данных о следующих типах событий, зарегистрированных тахографом со вставленной в него картой:

1) нестыковка времени (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта);

2) ввод карты в процессе управления (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта);

3) последний сеанс использования карты, который был завершен неправильно (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта);

4) прекращение электропитания;

5) ошибка данных о движении;

6) попытки нарушения защиты.

62. Карта водителя обеспечивает хранение следующих данных о шести последних событиях каждого типа, указанных в [пункте 61](#P473) настоящих Требований:

1) код события;

2) дата и время начала события (или ввода карты, если это событие в данный момент продолжается);

3) дата и время конца события (или извлечения карты, если в данный момент это событие продолжается);

4) регистрационный номер транспортного средства;

5) в случае события "Нестыковка времени":

дата и время начала события (соответствуют дате и времени извлечения карты из предыдущего транспортного средства);

дата и время завершения события (соответствуют дате и времени ввода карты в транспортное средство, используемое в данный момент);

данные о транспортном средстве (соответствуют используемому транспортному средству, к которому относится данное событие);

6) в случае события "последний сеанс использования карты завершен неправильно":

дата и время начала события (соответствуют дате и времени ввода карты применительно к неправильно завершенному сеансу ее использования);

дата и время завершения события (соответствуют дате и времени ввода карты, относящимся к сеансу ее использования, в ходе которого было обнаружено данное событие);

данные о транспортном средстве (соответствуют транспортному средству, на котором сеанс использования карты был завершен неправильно).

63. Карта водителя обеспечивает хранение данных о следующих видах неисправностей, обнаруженных тахографом с введенной в него картой:

1) сбой в работе карты (в том случае если причиной события является карта);

2) сбой в работе тахографа.

64. Карта водителя обеспечивает хранение следующих данных о 12 последних зарегистрированных сбоях в работе карт и сбоях в работе тахографа:

1) код неисправности;

2) дата и время возникновения неисправности (или дату и время ввода карты, если в момент ввода карты неисправность присутствовала);

3) дата и время устранения неисправности (или дату и время извлечения карты, если в этот момент времени неисправность сохранялась);

4) регистрационный номер транспортного средства.

65. Карта водителя обеспечивает хранение одной записи следующих данных о проверочных операциях:

1) дата и время проверки;

2) номер карты контрольного органа и название выдавшей ее организации;

3) тип проверки (вывод на дисплей и/или на печать, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты);

4) период, за который загружаются данные (в случае загрузки);

5) регистрационный номер транспортного средства.

66. Карта водителя обеспечивает хранение данных, касающихся транспортного средства, на котором был начат сеанс ее использования:

1) дата и время начала сеанса (ввода карты);

2) регистрационный номер транспортного средства.

67. Карта водителя обеспечивает хранение 56 записей следующих данных о ситуациях "неприменимо" и "переезд на пароме/поезде", введенных при вставленной карте:

1) дата и время начала ввода;

2) тип ситуации.

68. Карта мастерской обеспечивает хранение данных, необходимых для осуществления активизации тахографа и блока СКЗИ тахографа.

69. Карта мастерской обеспечивает хранение следующих идентификационных данных:

1) номер карты;

2) название организации, выдавшей карту, дата выдачи;

3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты;

4) название мастерской;

5) адрес мастерской;

6) фамилия и имя держателя;

7) четырех записей данных о транспортных средствах;

8) трех пар записей данных о начале и/или завершении периодов времени управления транспортным средством;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB102E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

9) данных о событиях и неисправностях;

10) данных о трех последних событиях каждого типа, указанных в [пункте 60](#P469) настоящих Требований и данных о шести последних неисправностях каждого вида, указанных в [пункте 63](#P493) настоящих Требований;

11) данных о проверочных операциях;

12) двух записей данных о ситуациях "неприменимо" и "переезд на пароме/поезде".

70. Карта мастерской обеспечивает хранение:

1) информации о количестве корректировок установочных данных, произведенных с ее использованием, и количестве корректировок установочных данных, произведенных с момента последней загрузки данных;

2) следующей информации о последних 88 корректировках установочных данных:

вид корректировки установочных данных: активизация, первая установка, установка, периодическая инспекция;

идентификационные данные транспортного средства;

данные о регулировке: устройства ограничения скорости, показаний счетчика пробега (новые и прежние показания), даты и времени (новые и прежние показания);

идентификационные данные тахографа.

71. Карта контролера обеспечивает хранение следующих идентификационных данных:

1) номер карты;

2) название выдавшей карту организации, дата ее выдачи;

3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты;

4) название контрольного органа;

5) адрес контрольного органа.

72. Карта контролера обеспечивает хранение 230 записей следующих данных о проверочных операциях:

1) дата и время проверки;

2) тип проверки (вывод на дисплей и/или на печать, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка с карты);

3) период, за который загружаются данные (в соответствующих случаях);

4) регистрационный номер транспортного средства;

5) номер проверенной карты водителя и наименование организации, выдавшей карту.

73. Карта предприятия обеспечивает хранение следующих идентификационных данных:

1) номер карты;

2) название организации, выдавшей карту, дата выдачи;

3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты;

4) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца транспортного средства;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB10EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

5) адрес владельца транспортного средства.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB10FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

74. Карта предприятия обеспечивает хранение 230 записей следующих данных о действиях владельца транспортного средства:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB006E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

1) дата и время осуществленного действия;

2) тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты);

3) период, за который загружаются данные (в соответствующем случае);

4) регистрационный номер транспортного средства;

5) номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае загрузки данных с карты).

IV. Требования по защите информации

75. Тахограф обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде данных о скорости и маршруте движения транспортного средства, времени управления транспортным средством и времени отдыха водителей транспортных средств, режиме труда и отдыха водителей транспортных средств, управление которыми входит в их трудовые обязанности созданием квалифицированной электронной подписи, присоединяемой к защищаемым данным, и разграничение доступа к защищаемой информации с использованием шифровальных (криптографических) средств.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB007E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

76. Реализация криптографических алгоритмов, необходимых для вычисления квалифицированной электронной подписи, проведения процедур аутентификации и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется блоком СКЗИ тахографа и картами.

77. Разработка блока СКЗИ тахографа и карт осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C32B95A381D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382).

V. Требования к тахографу, картам, блоку СКЗИ тахографа

при их выпуске, активизации, эксплуатации и утилизации

78. Организации-изготовители осуществляют разработку и производство моделей тахографа, моделей карты и моделей блока СКЗИ тахографа (далее - оборудования) в соответствии с настоящими Требованиями.

79. Утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55.

80. Модель тахографа и модель карты тахографа должны соответствовать настоящим Требованиям при использовании со всеми моделями блока СКЗИ тахографа, учтенными в перечне сведений о моделях блока СКЗИ тахографа.

Модель карты тахографа и модель блока СКЗИ тахографа должны соответствовать настоящим Требованиям при использовании во всех моделях тахографов, учтенных в перечне сведений о моделях тахографов.

Модель блока СКЗИ тахографа и модель тахографа должны соответствовать настоящим Требованиям при использовании со всеми моделями карт, учтенными в перечне сведений о моделях карт.

(п. 80 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD07E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

81. Производство, распространение и техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографа и карт осуществляются в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C32B95A381D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382).

82. Создание и выдача квалифицированных сертификатов блоков СКЗИ тахографа и карт осуществляется с учетом требований, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C12B94A282D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) от 6 апреля 2011 г. N 63 "Об электронной подписи" <1> и нормативными правовыми актами, регулирующими создание и выдачу квалифицированных сертификатов.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2012, N 29, ст. 3988.

83. Тематические исследования карт и блоков СКЗИ тахографа, в том числе в составе тахографа, на соответствие требованиям по безопасности информации осуществляются в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C32B95A381D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382).

84. Осуществление выпуска карт, создание и выдача квалифицированных сертификатов карт, выполнение иных, необходимых для выполнения указанных работ функций, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C12B94A282D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) от 6 апреля 2011 г. N 63 "Об электронной подписи", выполняют организации, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации к организациям, осуществляющим данный вид деятельности.

85. Выпуск и аннулирование выпущенных квалифицированных сертификатов блоков СКЗИ тахографа и карт осуществляет удостоверяющий центр, аккредитованный в установленном порядке.

86. Загрузку ключевой информации в карты и блоки СКЗИ тахографов осуществляют организации - изготовители карт и блоков СКЗИ тахографов.

87. Карты контролера, мастерских и предприятия содержат квалифицированный сертификат, определяющий полномочия держателя карты при доступе к данным тахографа, к данным защищенного архива СКЗИ тахографа и данным карты водителя.

88. Создание ключей квалифицированной электронной подписи блока СКЗИ тахографа и карт осуществляется с применением средств, соответствующих требованиям [Положения](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C32B95A381D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденного приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382).

89. При активизации блока СКЗИ тахографа должно обеспечиваться выполнение следующих требований к тахографу:

1) блоки СКЗИ тахографа в организации - изготовители тахографов и в мастерские поступают с загруженной ключевой информацией;

2) ключевая информация, загруженная в блок СКЗИ тахографа в процессе его производства, до загрузки в него квалифицированного сертификата блока СКЗИ тахографа и завершения активизации СКЗИ тахографа не принадлежит владельцу транспортного средства;

3) активизация блока СКЗИ тахографа осуществляется после аутентификации им карты мастерской;

4) тахограф с неактивизированным блоком СКЗИ тахографа записывает на карту мастерской данные, необходимые для создания квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа (далее - данные для создания сертификата ключа);

5) мастерская направляет данные для создания сертификата ключа в аккредитованный удостоверяющий центр;

6) мастерская, получив квалифицированный сертификат ключа блока СКЗИ тахографа, записывает его на карту мастерской;

7) ввод квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа с карты мастерской в блок СКЗИ тахографа осуществляется путем ввода карты мастерской в тахограф, ввода PIN-кода и аутентификации карты мастерской блоком СКЗИ тахографа;

8) проверка завершения загрузки квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа с карты мастерской в блок СКЗИ тахографа проводится путем взаимной аутентификации карты мастерской и блока СКЗИ тахографа;

9) после загрузки в блок СКЗИ тахографа квалифицированного сертификата ключа блока СКЗИ тахографа осуществляется загрузка в блок СКЗИ тахографа идентификационных данных транспортного средства, а также установочных параметров, требующих сохранения в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа;

10) после загрузки в блок СКЗИ тахографа идентификационных данных транспортного средства и установочных параметров, требующих сохранения в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа, активизация блока СКЗИ тахографа завершается, ключевая информация, загруженная в блок СКЗИ тахографа, с этого момента принадлежит владельцу транспортного средства;

11) мастерская направляет сведения об активизированных тахографе, блоке СКЗИ тахографа и идентификационных данных транспортного средства, в том числе сведения об идентификационном (VIN) и государственных регистрационных (VRN) знаках, марке, модели и категории транспортного средства, для их внесения в соответствующие перечни.

(пп. 11 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

90. Срок действия ключей квалифицированной электронной подписи и квалифицированных сертификатов блока СКЗИ тахографа не превышает трех лет.

91. Срок действия ключей квалифицированной электронной подписи и квалифицированных сертификатов карт не превышает срока действия карт:

1) срок действия квалифицированных сертификатов карт водителей не превышает трех лет;

2) срок действия квалифицированных сертификатов карт мастерских не превышает одного года;

3) срок действия квалифицированных сертификатов карт контролера не превышает двух лет;

4) срок действия квалифицированных сертификатов карт предприятия не превышает трех лет.

VI. Загрузка данных на внешние носители

92. Тахограф обеспечивает выгрузку данных на внешний носитель, а также использует протоколы, применение которых необходимо для правильной передачи данных и для обеспечения универсальной совместимости формата, в котором они загружаются.

93. На внешние носители по соответствующим запросам и предъявленным полномочиям загружаются данные:

1) из бортового устройства;

2) из защищенного архива блока СКЗИ тахографа;

3) с карты тахографа.

94. Тахограф обеспечивает передачу шести типов данных:

1) обзор;

2) деятельность на указанную дату;

3) события и неисправности;

4) подробные данные о скоростном режиме;

5) технические данные;

6) выгрузка данных с карты.

95. Для обеспечения контроля подлинности и целостности данных, сохраняемых на внешнем носителе, при загрузке они подписываются квалифицированной электронной подписью в соответствии с настоящими Требованиями.

96. В состав загружаемой информации включаются идентификационные данные источника (тахограф, блок СКЗИ тахографа, карта) и соответствующий квалифицированный сертификат.

97. Проверка подлинности и целостности загруженных данных осуществляется с помощью открытого ключа проверки квалифицированной электронной подписи, содержащегося в квалифицированном сертификате.

98. Данные загружаются на внешнее устройство за один сеанс в виде одного файла.

99. При выгрузке данных из бортового устройства тахограф обеспечивает:

1) идентификацию соответствующей карты, вставленной в считывающее устройство, и подтверждение соответствующих прав доступа к функции загрузки и загружаемым данным;

2) возможность формирования защищенного канала связи между внешним носителем и бортовым устройством;

3) возможность выбора данных для загрузки;

4) запись на внешний носитель запрашиваемых данных;

5) завершение сеанса загрузки.

100. Тахограф обеспечивает построение протокола взаимодействия с внешними носителями.

101. Тахограф при загрузке данных с карты обеспечивает всю процедуру от перезапуска карты считывающим устройством до ее извлечения или новой перезагрузки карты.

102. Тахограф обеспечивает выполнение процедур инициализации:

1) для неподписанных файлов данных;

2) для подписанных файлов данных;

3) для обнуления счетчика настройки установочных данных.

103. Тахограф обеспечивает загрузку данных с соблюдением следующих требований:

1) последовательность байтов, а также последовательность битов внутри каждого байта переносимых с карты данных при их сохранении остается неизменной;

2) все файлы, загружаемые с карты за один сеанс загрузки, сохраняются на внешнем носителе в виде одного файла.

Приложение N 1

к Требованиям

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35) |

Таблица 1

Несовместимость карт при комбинации из любых

действительных карт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несовместимость карты | Считывающее устройство "Водитель" | | | | | |
|  | карта не вставлена | карта водителя | карта контролера | карта мастерской | карта предприятия |
| Считывающее устройство "Второй водитель" | карта не вставлена |  |  |  |  |  |
| карта водителя |  |  |  | X |  |
| карта контролера |  |  | X | X | X |
| карта мастерской |  | X | X | X | X |
| карта предприятия |  |  | X | X | X |

Таблица 2

Информация об управлении без соответствующей карты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление без соответствующей карты | | Считывающее устройство "Водитель" | | | | |
| карта не вставлена (или недействительна) | карта водителя | карта контролера | карта мастерской | карта предприятия |
| Считывающее устройство "Второй водитель" | карта не вставлена (или недействительна) | X |  | X |  | X |
| карта водителя | X |  | X | X | X |
| карта контролера | X | X | X | X | X |
| карта мастерской | X | X | X |  | X |
| карта предприятия | X | X | X | X | X |

Таблица 3

Обнаружение неисправности при подаче питания с помощью

встроенной системы самопроверки параметров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент, подвергаемый проверке | Проверка | Встроенная система проверки |
| Программное обеспечение | Проверка ПО тахографа | Контрольная сумма |
| Блок памяти | Доступ | Доступ, целостность данных |
| Интерфейсы для чтения карт | Доступ | Доступ |
| Клавиатура | Не предусмотрена | Ручная проверка |
| Печатающее устройство | (по усмотрению изготовителя) | Распечатка |
| Дисплей | Не предусмотрена | Визуальная проверка |
| Загрузка (осуществляется только в процессе загрузки) | Отсутствие сбоев в процессе загрузки | Не предусмотрена |
| Датчик движения | Отсутствие сбоев в процессе работы | Отсутствие сбоев в процессе работы |
| Блок СКЗИ тахографа | Отсутствие сбоев в процессе работы (программа самотестирования) | Отсутствие сбоев в процессе работы |

Таблица 4

Хранение тахографом (в том числе в защищенном архиве

блока СКЗИ тахографа) информации о событиях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Событие | Требования хранения | Регистрируемые данные |
| Несовместимость карт | 10 последних событий | Дата и время начала события; дата и время завершения события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации, которые явились причиной несовместимости |
| Управление без соответствующей карты | Наиболее длительное событие за каждые из 10 последних дней; 5 наиболее продолжительных событий за последние 365 дней | Дата и время начала события; дата и время завершения события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации; число аналогичных событий за данный день |
| Ввод карты в процессе управления | Последнее событие за каждый из последних 10 дней | Дата и время события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации; число аналогичных событий, зарегистрированных за указанный день |
| Неправильное завершение последнего сеанса использования карты | 10 последних событий | Дата и время ввода карты; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации; последняя дата сеанса использования, записанные на карте: дата и время ввода карты, регистрационный номер транспортного средства |
| Превышение скорости [<\*>](#P812) | Самая высокая средняя скорость; зарегистрированная за последние 10 дней; пять фактов наибольшего превышения скорости, зарегистрированных за последние 365 дней; первое превышение скорости, зарегистрированное после последней настройки | Дата и время начала события; дата и время конца события; максимальная скорость, измеренная во время события; среднее значение скорости, измеренной во время события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации; число аналогичных событий, зарегистрированных в указанный день |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35) | | |
| Прекращение электропитания (данные регистрируются после восстановления электропитания с регистрацией времени с точностью до минуты) | Самое длительное событие за каждый из 10 последних дней; пять самых длительных событий за последние 365 дней | Дата и время начала события; дата и время конца события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации, вставленной в тахограф; число аналогичных событий, зарегистрированных в указанный день |
| Ошибка данных о движении | Самое длительное событие за каждый из 10 последних дней; пять самых длительных событий за последние 365 дней | Дата и время начала события; дата и время окончания события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации; число аналогичных событий, зарегистрированных в указанный день |
| Попытка нарушения системы защиты | 10 последних событий по каждому типу нарушения системы защиты | Дата и время начала события; дата и время конца события; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации; тип события |

--------------------------------

<\*> Тахограф регистрирует и хранит:

дату и время последнего "контроля за превышением скорости";

дату и время первого зарегистрированного превышения скорости и число случаев превышения скорости после последнего контроля за превышением скорости.

Таблица 5

Данные об обнаруженных сбоях и неисправностях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность | Требования к хранению | Данные о неисправности, подлежащей регистрации |
| Сбой в работе карты | 10 последних сбоев в работе карты водителя | Дата и время начала и окончания сбоя; тип ошибки, тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации |
| Сбой в работе тахографа | 10 самых последних сбоев по каждому типу сбоя; первый сбой после последней корректировки установочных данных | Дата и время начала и окончания сбоя; тип ошибки; тип карты, номер карты и код выдавшей ее организации |

Таблица 6

Режимы работы тахографа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Считывающее устройство "Водитель" | | | | |
| карта не вставлена | карта водителя | карта контролера | карта мастерской | карта предприятия |
| Считывающее устройство "Второй водитель" | карта не вставлена | рабочий | рабочий | контроль | корректировка установочных данных | предприятие |
| карта водителя | рабочий | рабочий | контроль | корректировка установочных данных | предприятие |
| карта контролера | контроль | контроль | контроль [<\*>](#P874) | рабочий | рабочий |
| карта мастерской | корректировка установочных данных | корректировка установочных данных | рабочий | корректировка установочных данных | рабочий |
| карта предприятия | предприятие | предприятие | рабочий | рабочий | предприятие [<\*>](#P874) |

--------------------------------

<\*> Карта вводится только в считывающее устройство "Водитель".

Приложение N 2

к Требованиям

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB002E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339) |

ВНЕШНИЙ ВИД КАРТ ТАХОГРАФА

1. Карта водителя (лицевая сторона):

в верхний левый угол карты водителя наносится обозначение Российской Федерации в соответствии с [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C02D98AB87D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 г., белыми буквами на синем фоне.

В верхнюю часть карты водителя крупными четко различимыми буквами наносится надпись на русском языке "Карта водителя. Российская Федерация".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | RUS |  | Карта водителя | | | Российская Федерация |
|  | |  |  |
|  |  | | | | 1. ................................................... |  |
|  | 6. | | |  | 2. ................................................... |  |
| 3. ДД.ММ.ГГГГ |  |
| 4a. ДД.ММ.ГГГГ | 4b. ДД.ММ.ГГГГ |
| 4c. |  |
| 5a. |
| 5b. |
| 7. ................................................... |
| 8. ................................................... |
|  | | | | | | |

Содержание позиций на карте водителя:

позиция 1 - фамилия водителя;

позиция 2 - имя водителя;

позиция 3 - дата рождения водителя;

позиция 4a - дата начала действия карты водителя;

позиция 4b - дата окончания действия карты водителя. Срок действия карты водителя - три года;

позиция 4c - наименование организации - изготовителя карты водителя;

позиция 5a - номер водительского удостоверения;

позиция 5b - номер карты водителя;

позиция 6 - фотография водителя;

позиция 7 - личная подпись водителя;

позиция 8 - почтовый адрес водителя.

Номер карты водителя имеет следующую структуру:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU | D | XXXXXXXXXXX | | X | X |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | Индекс обновления карты водителя. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z.  Индекс последовательно увеличивается в случае выдачи карты водителя на новый срок. |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | Индекс замены карты водителя. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z.  Индекс последовательно увеличивается в случае замены:  дефектной карты водителя, карты водителя, работающей со сбоями;  испорченной карты водителя;  украденной или утерянной карты водителя;  действующей карты водителя по причине изменения персональных данных.  При обновлении карты водителя (выдачи на новый срок) данный индекс обнуляется. |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | Порядковый номер карты водителя. Состоит из 11-ти цифр. Для каждого водителя порядковый номер карты водителя является единым постоянным независимо от ее обновления или замены. |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | Вид карты. |
|  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | Российская Федерация. |
|  |  | |  | | |  |

Оборотная сторона карты водителя содержит следующие данные:

|  |
| --- |
| 1. Фамилия  2. Имя  3. Дата рождения  4a. Дата начала действия карты  4b. Дата окончания действия карты  4c. Наименование организации - изготовителя карты  5a. Номер водительского удостоверения  5b. Номер карты  6. Фотография  7. Личная подпись  8. Адрес |
| Просьба вернуть в (наименование организации-изготовителя) по адресу  (адрес организации-изготовителя) |

2. Карта предприятия (лицевая сторона):

в верхний левый угол карты предприятия наносится обозначение Российской Федерации в соответствии с [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C02D98AB87D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 г., белыми буквами на синем фоне.

В верхнюю часть карты предприятия крупными четко различимыми буквами наносится надпись на русском языке "Карта предприятия. Российская Федерация".

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | RUS |  | Карта предприятия | | Российская Федерация |
|  |  |  |
|  |  | |  | 1. .................................................. |  |
|  |  | |  | 2. .................................................. |  |
| 3. .................................................. |  |
| 4a. ДД.ММ.ГГГГ | 4b. ДД.ММ.ГГГГ |
| 4c. .................................................. |  |
| 5b. .................................................. |
| 6. ....................................................... |
| 7. ....................................................... |

Содержание позиций на карте предприятия:

позиция 1 - наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца транспортного средства;

позиция 2 - фамилия руководителя юридического лица или лица, назначенного ответственным за эксплуатацию тахографов (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);

позиция 3 - имя лица, указанного в позиции 2;

позиция 4a - дата начала действия карты предприятия;

позиция 4b - дата окончания действия карты предприятия (срок действия карты предприятия три года);

позиция 4c - наименование организации - изготовителя карты предприятия;

позиция 5b - номер карты предприятия;

позиция 6 - личная подпись владельца транспортного средства или лица, указанного в позиции 2;

позиция 7 - почтовый адрес владельца транспортного средства.

Номер карты предприятия имеет следующую структуру:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RU | | P | | XXXXXXXXXX | | X | | X | | X | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс обновления карты предприятия. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z.  Последовательно увеличивается в случае выдачи карты предприятия на новый срок. |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс замены карты предприятия. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z в рамках срока действия конкретной карты предприятия. Последовательно увеличивается в случае замены:  дефектной карты предприятия, карты предприятия, работающей со сбоями;  испорченной карты предприятия;  украденной или утерянной карты предприятия;  действующей карты предприятия по причине изменения персональных данных.  При обновлении карты предприятия (выдачи на новый срок) данный индекс обнуляется. |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс количества карт предприятий, выданных владельцу транспортного средства. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z по порядку выдачи карт конкретному владельцу транспортного средства. |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | Порядковый номер карты предприятия. Состоит из 10-ти цифр. Для каждого владельца транспортного средства данный номер карты является единым и постоянным независимо от ее обновления или замены. |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | Вид карты. |
|  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | Российская Федерация. |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  |

Оборотная сторона карты предприятия содержит следующие данные:

|  |
| --- |
| 1. Владелец транспортного средства  2. Фамилия  3. Имя  4a. Дата начала действия карты  4b. Дата окончания действия карты  4c. Наименование организации - изготовителя карты  5b. Номер карты  6. Личная подпись  7. Адрес |
| Просьба вернуть в (наименование организации-изготовителя) по адресу  (адрес организации-изготовителя) |

3. Карта мастерской (лицевая сторона):

в верхний левый угол карты мастерской наносится обозначение Российской Федерации в соответствии с [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C02D98AB87D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 г., белыми буквами на синем фоне.

В верхнюю часть карты мастерской крупными четко различимыми буквами наносится надпись на русском языке "Карта мастерской. Российская Федерация".

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | RUS |  | Карта мастерской | | Российская Федерация |
|  |  |  |
|  |  | |  | 1. .................................................. |  |
|  |  | |  | 2. .................................................. |  |
| 3. .................................................. |  |
| 4a. ДД.ММ.ГГГГ | 4b. ДД.ММ.ГГГГ |
| 4c. .................................................. |  |
| 5b. .................................................. |
| 6. ....................................................... |
| 7. ....................................................... |

Содержание позиций на карте мастерской:

позиция 1 - наименование мастерской;

позиция 2 - фамилия руководителя мастерской;

позиция 3 - имя руководителя мастерской;

позиция 4a - дата начала действия карты мастерской;

позиция 4b - дата окончания действия карты мастерской. Срок действия карты мастерской - один год;

позиция 4c - наименование организации - изготовителя карты мастерской;

позиция 5b - номер карты мастерской;

позиция 6 - личная подпись руководителя мастерской;

позиция 7 - почтовый адрес мастерской.

Номер карты мастерской имеет следующую структуру:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RU | | M | | XXXXXXXXXX | | X | | X | | X | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс обновления карты мастерской. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z.  Последовательно увеличивается в случае выдачи карты мастерской на новый срок. |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс замены карты мастерской. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z в рамках срока действия конкретной карты мастерской.  Последовательно увеличивается в случае замены:  дефектной карты мастерской, карты мастерской, работающей со сбоями;  испорченной карты мастерской;  украденной или утерянной карты мастерской;  действующей карты мастерской по причине изменения персональных данных.  При обновлении карты мастерской (выдачи на новый срок) данный индекс обнуляется. |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс карты мастерской. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z по порядку выдачи карт конкретной мастерской. |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | Порядковый номер карты мастерской. Состоит из 10-ти цифр. Для каждой мастерской данный номер карты является единым и постоянным, независимо от ее обновления или замены. |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | Вид карты. |
|  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | Российская Федерация. |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  |

Оборотная сторона карты мастерской содержит следующие данные:

|  |
| --- |
| 1. Наименование мастерской  2. Фамилия руководителя мастерской  3. Имя руководителя мастерской  4a. Дата начала действия карты  4b. Дата окончания действия карты  4c. Наименование организации - изготовителя карты  5b. Номер карты  6. Личная подпись руководителя мастерской  7. Адрес |
| Просьба вернуть в (наименование организации-изготовителя) по адресу  (адрес организации-изготовителя) |

4. Карта контролера (лицевая сторона):

в верхний левый угол карты контролера наносится обозначение Российской Федерации в соответствии с [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C02D98AB87D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 г., белыми буквами на синем фоне.

В верхнюю часть карты контролера крупными четко различимыми буквами наносится надпись на русском языке "Карта контролера. Российская Федерация".

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | RUS |  | Карта контролера | | Российская Федерация |
|  |  |  |
|  |  | |  | 1. .................................................. |  |
|  |  | |  | 2. .................................................. |  |
| 3. .................................................. |  |
| 4a. ДД.ММ.ГГГГ | 4b. ДД.ММ.ГГГГ |
| 4c. .................................................. |  |
| 5b. .................................................. |
| 6. ....................................................... |

Содержание позиций на карте контролера:

позиция 1 - наименование контрольного органа;

позиция 2 - контактный телефон контрольного органа;

позиция 3 - электронный адрес контрольного органа;

позиция 4a - дата начала действия карты;

позиция 4b - дата окончания действия карты. Срок действия карты - два года;

позиция 4c - наименование организации - изготовителя карты контролера;

позиция 5b - номер карты;

позиция 6 - почтовый адрес контрольного органа.

Номер карты контролера имеет следующую структуру:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RU | | K | | XXXXXXXXXX | | X | | X | | X | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Индекс обновления карты. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z.  Последовательно увеличивается в случае выдачи карты на новый срок.  Индекс замены карты. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z в рамках срока действия конкретной карты.  Последовательно увеличивается в случае замены:  дефектной карты, карты, работающей со сбоями;  испорченной карты;  украденной или утерянной карты;  действующей карты по причине изменения персональных данных.  При обновлении карты (выдачи на новый срок) данный индекс обнуляется.  Индекс карты подразделения контролера. Принимает значение от 0 до 9, далее - от A до Z по порядку выдачи карт.  Порядковый номер карты. Состоит из 10 знаков, включающих: | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | идентификатор контрольного органа (от 2-х до 4-х символов в соответствии с порядком ведения реестра карт; принимает значения: | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | ГИБДД МВД России - GAI; |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | Ространснадзор - FSNT; |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | порядковый номер карты, выданной соответствующему контролирующему органу. Для каждого контрольного органа данный номер карты является единым и постоянным, независимо от ее обновления или замены. | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Вид карты. | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Российская Федерация. | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

Оборотная сторона карты контролера содержит следующие данные:

|  |
| --- |
| 1. Наименование контрольного органа  2. Контактный телефон контрольного органа  3. Электронный адрес контрольного органа  4a. Дата начала действия карты  4b. Дата окончания действия карты  4c. Наименование организации - изготовителя карты  5b. Номер карты  6. Адрес |
| Просьба вернуть в (наименование организации-изготовителя) по адресу  (адрес организации-изготовителя) |

Приложение N 2

КАТЕГОРИИ И ВИДЫ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩАЕМЫХ ТАХОГРАФАМИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 17.12.2013 [N 470](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB804E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 28.01.2016 [N 16](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 26.07.2017 [N 277](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CB299FA586D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 30.01.2018 [N 35](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB901E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 15.10.2019 [N 339](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB003E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I)) |

Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн (категория M2);

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн (категория M3);

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2);

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн (категория N3);

транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, определенные [постановлением](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C1299CA182D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) Правительства Российской Федерации от 30 марта 2019 г. N 382 "О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 15, ст. 1753);

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB003E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

за исключением:

абзац утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CB299FA586D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 26.07.2017 N 277;

транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок ([приказ](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C52D94A581D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) Минтранса России от 16 июня 2014 г. N 158 "Об утверждении форм бланков удостоверений и карточки допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок" (зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2014 г., регистрационный N 33370), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с требованиями Европейского [соглашения](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A549C4D574286A03C62B9DA68F8ECF6234E798DFF527679FE31E8C55330DBA18EF72B2q7VAI), касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.) <1>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB806E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

--------------------------------

<1> Бюллетень международных договоров, 2009, N 3.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB806E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

пассажирских и грузовых троллейбусов;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB804E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

автобетононасосов, автобетоносмесителей, автогудронаторов, автокранов, автомобилей скорой медицинской помощи, автоэвакуаторов, пожарных автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин, транспортных средств для перевозки денежной выручки и ценных грузов, транспортных средств, оснащенных подъемниками с рабочими платформами, медицинских комплексов на шасси транспортных средств, автолавок, автобусов для ритуальных услуг, автомобилей-домов, бронированных транспортных средств, специализированных транспортных средств (специально оборудованных молоковозов, скотовозов, машин для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машин для перевозки и внесения минеральных удобрений), транспортных средств категорий N 2 и N 3, используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями при осуществлении внутрихозяйственных перевозок (перевозка в пределах границ муниципального района, на территории которого зарегистрированы транспортные средства, а также граничащих с ним муниципальных районов), специальных транспортных средств, передвижных лабораторий и мастерских, передвижных репортажных телевизионных студий;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470; в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02F99A183D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8F572D06ED57A927BD7A51481B02C8CD21F2q8V1I) предусмотрена военная служба;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB803E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB800E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB801E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

транспортных средств, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02399A081D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D09BB00E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) видов и категорий колесных транспортных средств и шасси, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния и в отношении которых утилизационный сбор в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств и шасси и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" <2> не уплачивается;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB801E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

--------------------------------

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2 (ч. I), ст. 115, N 14, ст. 1646; 2015, N 47, ст. 6592, N 51 (ч. III), ст. 7338.

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB80FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

абзац утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB901E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35;

учебных транспортных средств, используемых для обучения вождению и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, при условии, что они не используются для коммерческой перевозки пассажиров и грузов;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB07E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

транспортных средств, которые проходят дорожные испытания, предусмотренные государственными стандартами и отраслевыми документами.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06CA2F9AA68DD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 28.01.2016 N 16)

Приложение N 3

ПРАВИЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 20.02.2017 [N 55](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 15.10.2019 [N 339](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB001E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I)) |

1. Использование тахографов осуществляется:

1) водителями - в целях регистрации и учета времени управления транспортным средством и отдыха, режимов труда и отдыха;

2) владельцами транспортных средств - в целях контроля работы тахографов;

3) контролерами - в целях контроля за соблюдением водителями норм времени управления транспортным средством и отдыха, режимов движения, труда и отдыха.

(п. 1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB00EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2. На транспортном средстве устанавливается, активизируется и используется один тахограф, соответствующий Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство ([приложение N 1](#P40) к настоящему Приказу), сведения о котором включены Федеральным бюджетным учреждением "Агентство автомобильного транспорта" (далее - ФБУ "Росавтотранс") в перечне сведений о моделях тахографов.

На транспортном средстве запрещается одновременное использование тахографа, соответствующего Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство ([приложение N 1](#P40) к приказу) с техническим средством контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, соответствующим требованиям Европейского [соглашения](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A549C4D574286A03C62B9DA68F8ECF6234E798DFF527679FE31E8C55330DBA18EF72B2q7VAI), касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР <2>, Женева, 1 июля 1970 г.), и (или) техническим средством контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, которым транспортные средства ранее оснащались в соответствии с требованиями Технического [регламента](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C52F95AB83D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 <3>.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD0EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

--------------------------------

<2> Бюллетень международных договоров, 2009, N 3.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC07E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475; 2010, N 38, ст. 4828; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 53 (ч. II), ст. 7931.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

3. В тахографе активизируется и используется один блок СКЗИ тахографа, соответствующий [Требованиям](#P40) к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N 1 к настоящему Приказу), сведения о котором включены ФБУ "Росавтотранс" в перечне сведений о моделях блоках СКЗИ тахографа.

4. В тахографе используются карты водителя, мастерской, предприятия, контролеров, соответствующие [Требованиям](#P40) к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N 1 к настоящему Приказу), сведения о которых включены ФБУ "Росавтотранс" в перечне сведений о моделях карт.

5. Водителю передается одна карта водителя.

6. При использовании тахографов ФБУ "Росавтотранс" осуществляется:

1) учет в соответствующих перечнях сведений:

о разработанных моделях тахографов, блока СКЗИ тахографа, карт;

о каждом экземпляре тахографа, блока СКЗИ тахографа, карты, переданном, активизированном, утилизированном организациями - изготовителями тахографов, блоков СКЗИ тахографа, карты, а также мастерскими;

о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов;

2) организация приема, учета и регистрации заявлений о выдаче, замене, обновлении карт, передаче карт (за исключением карт контролеров);

3) организация информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт.

7. Учет сведений в соответствующих перечнях о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах и мастерских ФБУ "Росавтотранс" осуществляет на основании заявления организации-изготовителя и мастерской, раздельно по:

1) моделям тахографа;

2) моделям блока СКЗИ тахографа;

3) моделям карты тахографа;

4) мастерским.

8. Для учета сведений в соответствующих перечнях о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах и мастерских указываются следующие данные:

1) наименование и адрес организации-изготовителя и мастерской;

2) фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица;

3) сведения о тахографе, блоке СКЗИ тахографа, картах и мастерских, подлежащих учету в соответствующем перечне, в том числе:

технические характеристики тахографа, блока СКЗИ тахографа, карт;

проведенные испытания, экспертизы и иные процедуры, подтверждающие соответствие тахографа, блока СКЗИ тахографа, карт [Требованиям](#P40) к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N 1 к настоящему Приказу);

4) документы (их копии), подтверждающие указанные сведения.

9. Водители транспортных средств обязаны:

1) перед началом движения транспортного средства (в начале смены, рабочего дня) вставить карту водителя в левый слот тахографа и ввести PIN-код карты (при экипаже второй водитель вставляет карту водителя в правый слот тахографа и вводит PIN-код своей карты после идентификации карты первого водителя);

2) осуществить по запросу тахографа ручной ввод данных о своей деятельности с указанием названия места, в котором начинается период времени управления транспортным средством, или проигнорировать данный запрос тахографа (при игнорировании указанного запроса тахографа вид деятельности водителя (второго водителя - в случае экипажа) и место, в котором начинается период времени управления транспортным средством, определяются и регистрируются автоматически);

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB905E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

3) изъять карту водителя из слота тахографа при завершении периода времени управления транспортным средством после запроса тахографа о завершении соответствующего периода времени управления транспортным средством и о подтверждении или вводе названия места, в котором завершился период времени управления транспортным средством;

(пп. 3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB900E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

4) по требованию представителей контрольных органов предоставлять доступ к тахографу и карте водителя, а также осуществлять по их требованию вывод на печать информации в виде соответствующих распечаток;

5) осуществлять вывод на печать информации;

6) не использовать загрязненную либо поврежденную карту водителя;

7) не извлекать карту во время движения транспортного средства;

8) не использовать карту водителя по истечении срока ее действия;

9) обеспечить эксплуатацию тахографа в соответствии с настоящими Правилами использования тахографов, установленных на транспортных средствах, и руководством по эксплуатации организации - изготовителя тахографа.

10. Водителям запрещается:

1) осуществление перевозки с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации;

2) использование тахографа, срок эксплуатации которого закончился;

3) использование тахографа с блоком СКЗИ тахографа, у которого закончился срок эксплуатации;

4) использование тахографа, не включенного в перечень моделей тахографов;

5) блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой тахографом информации;

6) уничтожение данных, хранящихся в тахографе и на карте водителя, а также распечаток тахографа.

7) использование тахографа, не имеющего нанесенного в соответствии с описанием типа средства измерения для данного тахографа знака утверждения типа средства измерения и знака поверки и (или) оформленного свидетельства о поверке, и (или) записи в паспорте (формуляре) тахографа, заверенной подписью поверителя и знаком поверки, с не истекшим сроком действия.

(пп. 7 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

11. В случае повреждения карты водителя, неправильного ее функционирования, а также в случае ее потери или кражи водитель должен обратиться в течение семи календарных дней к организации, выдающей карты, с заявлением о выдаче новой карты.

12. В распечатку тахографа водитель может вносить сведения, заверенные подписью.

13. Владельцы транспортных средств:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

1) осуществляют работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту устанавливаемых на транспортные средства тахографов в мастерских, сведения о которых учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских;

2) обеспечивают эксплуатацию тахографа в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации тахографа, утвержденного организацией - изготовителем тахографа;

3) обеспечивают своевременное техническое обслуживание тахографа и проверку его функционирования;

4) обеспечивают водителя необходимыми расходными материалами (бумага для принтера);

5) выгружают данные с карты водителя каждые 28 дней;

6) хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных владельца транспортного средства, в течение одного года и обеспечивают их доступность для проверки;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

7) при выводе тахографа из эксплуатации обеспечивают хранение снятого блока СКЗИ тахографа в течение года;

8) направляют неисправный или функционирующий со сбоями тахограф на ремонт в мастерскую, сведения о которой учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских;

9) направляют в ФБУ "Росавтотранс" данные об утилизированных тахографах и блоках СКЗИ тахографов;

10) обеспечивают перед утилизацией тахографа запись в базу данных владельца транспортного средства, сохраненной в тахографе информации и ее хранение в течение одного года;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

11) обеспечивают наличие в транспортном средстве руководства по эксплуатации тахографа;

12) обеспечивают проведение поверок тахографов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

(пп. 12 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB803E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

Приложение N 4

ПРАВИЛА

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 17.12.2013 [N 470](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 30.01.2018 [N 35](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 15.10.2019 [N 339](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB801E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I)) |

1. Настоящие правила регулируют порядок выполнения мастерскими следующих процедур:

1) ввод в эксплуатацию тахографа, блока СКЗИ тахографа;

2) техническое обслуживание тахографа;

3) ремонт тахографа и/или внесение изменений в конструкцию тахографа с целью приведения его в соответствие с Требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства ([приложение N 1](#P40) к настоящему приказу), включая замену и изменение компонентов и программного обеспечения тахографа (далее - модернизация тахографа);

4) замена тахографа, замена блока СКЗИ тахографа;

5) вывод из эксплуатации тахографа, блока СКЗИ тахографа.

(п. 1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

2. Ввод в эксплуатацию тахографа, блока СКЗИ тахографа включает:

1) активизацию тахографа и блока СКЗИ тахографа в соответствии с требованиями технической документации организаций - изготовителей тахографа и блока СКЗИ тахографа;

2) ввод в тахограф данных, настройку тахографа, проверку правильности его функционирования и точности показаний в соответствии с требованиями технической документации организации - изготовителя тахографа;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

3) направление данных о тахографе и блоке СКЗИ тахографа в ФБУ "Росавтотранс".

(п. 2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBB0FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

3. Техническое обслуживание тахографа включает:

1) проверку правильности функционирования тахографа и точности его показаний;

2) настройку тахографа.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

(п. 3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBA05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

4. Проверка правильности функционирования тахографа и точности его показаний, а также настройка тахографа проводится при соблюдении следующих условий:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

1) транспортное средство в снаряженном состоянии с водителем;

2) давление в шинах соответствует инструкциям организации - изготовителя транспортного средства;

3) износ шин соответствует требованиям (включая параметры), предъявляемым при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий, установленным [Правилами](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02F9BA38CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBE03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" <\*>;

--------------------------------

<\*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7397; 2012, N 49, ст. 6881.

4) транспортное средство приводится в движение собственным двигателем и двигается прямолинейно по ровной поверхности на расстояние, соответствующее требованиям технической документации организации - изготовителя тахографа, или на имитирующем данное движение соответствующем испытательном стенде.

(п. 4 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBA00E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

5. Настройка тахографа включает:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

1) корректировку показаний времени с учетом часовых поясов;

2) введение в тахограф значения ограничения скорости для данного транспортного средства;

3) обновление или подтверждение постоянной тахографа (k), характеристического коэффициента транспортного средства (w), эффективной окружности шин колес (l), идентификационного (VIN) и государственного регистрационного (VRN) номеров транспортного средства.

(п. 5 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

6. Настройка тахографа проводится один раз в три года либо после:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

1) изменения эффективной окружности шин на любом из колес ведущих осей транспортного средства;

2) изменения характеристического коэффициента транспортного средства;

3) ремонта тахографа и/или модернизации тахографа;

4) замены блока СКЗИ тахографа;

5) нарушения пломбировки тахографа.

(п. 6 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBD01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

7. Настройка тахографа завершается его опломбированием с целью выявления попыток несанкционированного физического вскрытия (нарушения функционирования) элементов тахографа, к которым не должно быть доступа лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий. Пломбы устанавливаются на сочленения датчика движения с агрегатом транспортного средства, на все штатные внешние разъемы тахографа, посредством которых осуществляется подключение тахографа к цепям электропитания, антеннам для приема сигналов ГНСС, а также на все соединения тахографа с датчиками движения.

(в ред. Приказов Минтранса России от 17.12.2013 [N 470](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 30.01.2018 [N 35](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB90FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I))

8. Ремонт и/или модернизация тахографа осуществляются согласно требованиям технической документации (руководство по ремонту, руководство по модернизации тахографа) организации - изготовителя тахографа.

После ремонта и/или модернизации тахографа, замены блока СКЗИ тахографа должны осуществляться процедуры, предусмотренные [пунктом 2](#P50) настоящих Правил.

(п. 8 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC02E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

9. Замена тахографа, блока СКЗИ тахографа в связи с неисправностью или окончанием срока эксплуатации осуществляются согласно технической документации организаций - изготовителей тахографов и/или блоков СКЗИ тахографов.

При замене блока СКЗИ тахографа в связи с окончанием срока эксплуатации мастерские должны:

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB806E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

1) демонтировать из тахографа блок СКЗИ тахографа;

(пп. 1 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB804E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

2) уничтожить ключевую информацию, содержащуюся в блоке СКЗИ тахографа, при этом сертификат открытого ключа должен быть сохранен в составе блока СКЗИ тахографа;

(пп. 2 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB805E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

3) направить информацию об уничтожении ключевой информации в ФБУ "Росавтотранс";

(пп. 3 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB802E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35)

4) передать демонтированный блок СКЗИ тахографа с сохраненным сертификатом открытого ключа на хранение владельцу транспортного средства.

(пп. 4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CA2A9DA584D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB803E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 30.01.2018 N 35; в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB80EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

(п. 9 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC00E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

10. При использовании, обслуживании, ремонте и выводе из эксплуатации тахографа пользователи должны обеспечить сохранность информации, хранящейся в тахографе, с учетом требований, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C0229FAB82D3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" <1>, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05CB2D95A78DD3C56A6DEB9AD8FA78628AF24681502813B905F370B078q5V4I) от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" <2> и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038, N 30 (ч. I), ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52 (ч. I), ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407, N 31, ст. 4173, N 31, ст. 4196, N 49, ст. 6409, N 52 (ч. I), ст. 6974; 2011, N 23, ст. 3263, N 31, ст. 4701.

11. После вывода тахографа из эксплуатации в связи с его неисправностью или окончанием срока эксплуатации:

1) мастерские должны выгрузить на внешние носители данные из тахографа и передать их владельцу транспортного средства;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CB80FE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2) демонтировать из тахографа блок СКЗИ тахографа и передать его на хранение владельцу транспортного средства. Работы осуществляются в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A54CCBD674286A06C32B95A381D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DB807E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382);

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CBB06E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

3) направить информацию в ФБУ "Росавтотранс" для учета сведений о выводе тахографа и блока СКЗИ тахографа из эксплуатации в соответствующем перечне.

12. Владелец транспортного средства по окончании срока хранения выведенного из эксплуатации блока СКЗИ тахографа:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CBB07E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

1) осуществляет его утилизацию;

2) обеспечивает направление информации в ФБУ "Росавтотранс" для включения сведений об утилизации блока СКЗИ тахографа в соответствующий перечень.

Приложение N 5

ПРАВИЛА

КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 17.12.2013 [N 470](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I),  от 20.02.2017 [N 55](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC03E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I), от 15.10.2019 [N 339](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CBB04E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I)) |

1. Контроль работы тахографов, установленных на транспортные средства, осуществляется мастерскими, владельцами транспортных средств в целях исключения нарушения водителем, управляющим транспортным средством для перевозки грузов или пассажиров, установленного режима труда и отдыха.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CBB05E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

2. При контроле осуществляется проверка соблюдения следующих требований:

1) на транспортное средство для перевозки грузов и/или пассажиров установлен тахограф в случае, если его установка предусмотрена законодательством Российской Федерации;

2) установленный на транспортное средство тахограф имеет документы, подтверждающие, что сведения о нем внесены в перечень моделей тахографов;

3) установленный на транспортное средство тахограф активизирован в установленном порядке (осуществляется взаимная аутентификация карт и блока СКЗИ тахографа);

4) тахограф работает исправно, не блокирован и не подвергнут модификации;

5) регистрируемая тахографом информация не блокируется и не корректируется;

6) на каждом экземпляре тахографа должен быть нанесен знак поверки и (или) оформлено свидетельство о поверке, и (или) сделана запись в паспорте (формуляре), заверенная подписью поверителя и знаком поверки с не истекшим сроком действия.

(пп. 6 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC00E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

3. После выпуска транспортного средства на линию водитель контролирует работоспособность тахографа в соответствии с руководством по эксплуатации.

4. При осуществлении контроля производится:

1) визуальное исследование элементов тахографа, мест и правильности их установки на транспортном средстве в соответствии с требованиями организации - изготовителя тахографа, включая проверку наличия пломб с номером мастерской, производившей установку тахографа;

(пп. 1 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A06C6229AA28CD3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC01E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

2) проверка документов и распечаток тахографа;

3) проверка распечатки данных из тахографа и с карт водителей;

4) проверка выгрузки данных из тахографа и с карт водителей;

5) сравнение данных из распечаток с данными, зарегистрированными в некорректируемом виде в тахографе и на картах водителей;

6) проверка вывода информации на дисплей;

7) проверка ручного ввода информации о местоположении транспортного средства, в момент начала и окончания периодов времени управления транспортным средством;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A04C02298A583D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0CBB02E626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 15.10.2019 N 339)

8) проверка автоматического определения местоположения транспортного средства;

9) проверка соответствия фактического местоположения транспортного средства и данных, содержащихся в памяти бортового устройства, в состав которых блоком СКЗИ тахографа автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения транспортного средства и заводской номер блока СКЗИ тахографа, подписанные квалифицированной электронной подписью;

10) проверка наличия знака поверки на тахографе и (или) свидетельства о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре), заверенной подписью поверителя и знаком поверки, с не истекшим сроком действия.

(пп. 10 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=3C56D571D350E7BA74A552D0C374286A05C22D98A685D3C56A6DEB9AD8FA786298F21E8D502D0DBC0EE626E13E015B1B04C8CF22EE83881BqCV5I) Минтранса России от 20.02.2017 N 55)